{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["项目清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"项目清单","index":0,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,2,7],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[18,0,18,5]]}
["滨江体育公园给水改造工程项目清单"]
["工程名称：滨江体育公园给水改造工程\\单项工程",{"$nulls":3},"标段：",null,""]
["序号","项目名称","项目特征","计量\n单位","工程\n量","金额（元）"]
[{"$nulls":5},"综合单价","合价","其   中"]
[{"$nulls":7},"暂估价"]
["1","挖沟槽土方","1.土壤类别：二类土\n2.挖土深度：2m以内\n3.弃土运距：投标人自行考虑","m3",153,{"$nulls":3},""]
["2","回填方","1.土质要求：一般土壤\n2.密实度要求：按规范要求，夯填\n3.运距：投标人自行考虑","m3",120,{"$nulls":3},""]
["3","人工破除C30混凝土路面","1.材质：水泥砼路面\n2.厚度：路面厚度20cm","M",45,{"$nulls":3},""]
["4","恢复C30混凝土基层","1.混凝土强度等级：C30\n2.厚度：8cm\n3.其他：满足设计、相关文件及规范、图集等要求","m2",22,{"$nulls":3},""]
["5","彩色透水混凝土","1.材料品种：彩色强固透水混凝土C25\n2.骨料：综合，粒径3-6mm\n3.掺和料：符合技术规范\n4.厚度：4cm\n5.表面处理：双丙聚氨酯密封处理\n6.伸缩缝、施工缝、饰面缩缝的设置及嵌缝，均应符合设计及规范要求，综合在报价中\n7.砼的外加剂费用、切缝、运输到场、泵送费含电费、油费、水费等、安装管线槽留设费等费用含在综合单价内，结算时不因配合比、泵送方式的不同、石料种类及粒径不同而调整单价\n8.弧形、异形、直形等综合考虑\n9.其他：满足设计图、相关规范、图集及文件要求","m2",22,{"$nulls":3},""]
["6","铺种草皮","1.草皮种类：详设计 \n2.铺种方式：满铺  \n3.养护期：12个月，保证成活\n4.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",480,{"$nulls":3},""]
["7","砖砌阀门井Φ1200","1.成井方式：详设计及审定后的施工组织设计\n2.地层情况：详地勘报告\n3.成井直径：详设计及审定后的施工组价设计\n4.其他：满足相关规范要求","座",3,{"$nulls":3},""]
["8","室外消火栓","1.安装部门：室外\n2.型号、规格：SS100/65-1.0 DN100mm\n3.单栓、双栓：双出口","套","3",{"$nulls":3},""]
["9","DN63PE管","1.安装部位:室外\n2.输送介质:排水\n3.材质:PE\n4.型号、规格:DN63mm\n5.连接方式:热熔连接","m","290",{"$nulls":3},""]
["10","DN110PE管","1.安装部位:室外\n2.输送介质:排水\n3.材质:PE\n4.型号、规格:DN110mm\n5.连接方式:热熔连接","m","700",{"$nulls":3},""]
["11","DN150闸阀","1.名称：闸阀\n2.材质：详设计\n3.规格、压力等级：DN150 压力等级详设计\n4.连接形式：法兰连接\n5.安装部位：详设计\n6.包含制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验、法兰片\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",3,{"$nulls":3},""]
["12","DN100伸缩器","1.名称：伸缩器\n2.材质：详设计\n3.规格、压力等级：DN100 压力等级详设计\n4.连接形式：法兰连接\n5.安装部位：详设计\n6.包含制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验、法兰片\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",3,{"$nulls":3},""]
["11","DN63闸阀","1.名称：闸阀\n2.材质：详设计\n3.规格、压力等级：DN150 压力等级详设计\n4.连接形式：法兰连接\n5.安装部位：详设计\n6.包含制垫、加垫、阀门连接、紧螺栓、水压试验、法兰片\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",4,{"$nulls":3},""]
["小　　计",{"$nulls":6},""]
[null,"税费","%","项"]
[null,"合计",null,"项"]